{signal: [

 {name: 'CLK', wave: '0p.........', period: 2},

 {name: 'R/W`', wave: '1..........', period: 2},

 {name: 'Address Enable', wave: '01010.1010.', period: 2},

 {name: 'Address', wave: 'z3z3zz3z3z.', data: ['0x1000', '0x1004','0x1008','0x100C'], period: 2},

 {name: 'Ready', wave: '0.10.101010', period: 2},

 {},

 {name: 'Data', wave: 'z.5zz5z5z5z', data: ['D(0x1000) ', 'D(0x1004)','D(0x1008)','D(0x100C)'], period: 2}

]}

{signal: [

 {name: 'CLK', wave: '0p........', period: 2},

 {name: 'R/W`', wave: '1.........', period: 2},

 {name: 'Burst`', wave: '101.......', period: 2},

 {name: 'Address Enable', wave: '010.......', period: 2},

 {name: 'Address', wave: 'z3z.......', data: ['0x1000'], period: 2},

 {name: 'Ready', wave: '0.101..0..', period: 2},

 {},

 {name: 'Data', wave: 'z.5z555z..', data: ['D(0x1000) ', 'D(0x1004)','D(0x1008)','D(0x100C)'], period: 2}

]}